千通AC
一、AP和AC之间的接口协议
AP和AC之间通过MQTT协议对接，AP是client端，AC是server端，TCP端口是5247。MQTT之上是ProtoBuf协议，ProtoBuf具体定义在《mqtt对接文档》中；
二、工作流程
1. AP和AC之间链接建好之后AP订阅如下几个topic：
AC/%s/M_WRconfig    // 中间填充AP序列号
AC/%s/M_cmd        // 中间填充AP序列号
AC/%s/M_lists        // 中间填充AP序列号
2. AP定期发布AP/echo这个topic，携带AP自己的信息以及终端的信息；
三、AC实现的功能
1. 千通AC目前实现了部分AP管理功能和DHCP功能；
2. DHCP支持动态IP配置和静态IP配置，通过配置文件配置；
3. [bookmark: _GoBack]通过AC来修改AP的无线SSID和密码；
