PSAP-OPENAPI说明文档
	接口信息
	详情

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/autoAnswerEcall

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	{"autoAnswerEcall": true}
{"autoAnswerEcall": false}

	请求 body 说明
	autoAnswerEcall：布尔类型，true表示 PSAP 收到 ecall 时自动接听；false表示不自动接听

	返回值示例
	{"status": "success", "message": "Call answered"}
{"status": "failure", "message": "Failed to answer call"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，描述操作成功的信息；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	PSAP 收到 ecall 时，根据autoAnswerEcall的值决定是否自动接听

	使用场景
	在需要自动化控制 PSAP 对 ecall 接听行为的场景下使用，例如在进行系统集成测试时，需要模拟不同的接听策略，或者在实际业务中，根据不同的业务规则动态调整 PSAP 的接听方式

	注意事项
	1. 确保请求体中的autoAnswerEcall字段为布尔类型，否则接口可能返回错误。
2. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
3. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/hangupEcallByNumber

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	{"phone_number": "+1234567890"}

	请求 body 说明
	phone_number：字符串类型，指定要挂断 ecall 的号码

	返回值示例
	{"status": "success", "message": "Call hungup success"}
{"status": "failure", "message": "Failed to hangup call"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，描述操作成功的信息；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	PSAP 挂断指定号码的 ecall

	使用场景
	用于在业务流程中需要挂断指定号码 ecall 的场景，如异常通话处理、测试流程等

	注意事项
	1. 确保请求体中的phone_number字段格式正确，为有效的电话号码格式，否则接口可能返回错误。
2. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
3. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/callbackByNumber

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	{"phone_number": "+1234567890"}

	请求 body 说明
	phone_number：字符串类型，指定要回拨的号码

	返回值示例
	{"status": "success", "message": "Call back initiated"}
{"status": "failure", "message": "Failed to initiate call back"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，描述操作成功的信息；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	PSAP 回拨指定的号码

	使用场景
	当需要对指定号码进行回拨操作时使用，例如在处理用户咨询或故障反馈后回拨确认情况

	注意事项
	1. 确保请求体中的phone_number字段格式正确，为有效的电话号码格式，否则接口可能返回错误。
2. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
3. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/getParsedMsd

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	{"phone_number": "+1234567890"}

	请求 body 说明
	无

	返回值示例
	{"msd_data": {"key1": "value1", "key2": "value2",...}}
{"status": "failure", "message": "Failed to retrieve MSD data"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，msd_data包含解析后的 MSD 内容；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	返回 MSD 解析后的内容

	使用场景
	在需要获取 MSD 解析后的数据以进行后续业务逻辑处理，如数据分析、故障排查等场景使用

	注意事项
	1. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
2. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/setReceiveMsdFailed

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	无

	请求 body 说明
	无

	返回值示例
	{"status": "success", "message": "Error scenario constructed"}
{"status": "failure", "message": "Failed to construct error scenario"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，描述操作成功的信息；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	模拟接收 MSD 出错的场景

	使用场景
	用于模拟和构造接收 MSD 出错的异常场景，以便进行系统在异常情况下的稳定性测试和错误处理机制验证

	注意事项
	1. 确保请求体中的error_code和error_message字段格式正确，否则接口可能返回错误。
2. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
3. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/setTransmitMsdTimeout

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	无

	请求 body 说明
	[bookmark: _GoBack]无

	返回值示例
	{"status": "success", "message": "Timeout scenario constructed"}
{"status": "failure", "message": "Failed to construct timeout scenario"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，描述操作成功的信息；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	模拟传输 MSD 超时的场景

	使用场景
	在测试系统对 MSD 传输超时情况的应对能力，或者在实际业务中模拟网络不佳导致的传输超时场景时使用

	注意事项
	1. 确保请求体中的timeout_value字段为整数类型，否则接口可能返回错误。
2. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
3. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/setAckResponse

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	{"ack_status": true}
{"ack_status": false}

	请求 body 说明
	ack_status：布尔类型，true表示回复 NACK，false表示不回复 NACK

	返回值示例
	{"status": "success", "message": "NACK scenario constructed"}
{"status": "failure", "message": "Failed to construct NACK scenario"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，描述操作成功的信息；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	模拟 PSAP 端回复 / 不回复 NACK 的场景

	使用场景
	用于模拟 PSAP 端对 NACK 回复策略的不同情况，以测试相关业务流程在不同回复状态下的正确性和稳定性

	注意事项
	1. 确保请求体中的ack_status字段为布尔类型，否则接口可能返回错误。
2. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
3. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。

	接口路径
	/psap/openapi/ecallService/setTransmitMsdFailed

	请求方法
	POST

	请求 body 示例
	无

	请求 body 说明
	无

	返回值示例
	{"status": "success", "message": "MSD transmission failure scenario constructed"}
{"status": "failure", "message": "Failed to construct MSD transmission failure scenario"}

	返回值说明
	status：表示接口调用的状态，取值为success或failure。
message：当status为success时，描述操作成功的信息；当status为failure时，描述错误原因

	接口功能
	模拟 msd 传不成功的场景

	使用场景
	在自动化测试中，用于模拟 MSD 传输失败的场景，以验证该情况对主被叫业务的影响

	注意事项
	1. 接口调用可能会受到网络状况、服务器负载等因素影响，若返回failure状态且message为系统繁忙相关信息，建议稍后重试。
2. 调用接口前需确保有相应的权限，否则可能无法成功调用。



