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项目概述
项目背景
针对基础版本，我们计划为WANFI远距离WiFi产品设计软件服务和计费系统。该软件系统将提供给运营商，用于设备管理、用户管理及费用管理。我们需要开发WANFi控制平台以及计费系统，均基于现有计费系统进行开发。我们的WiFi主板进行开发，其中对于WANFi控制平台基于TPLINK Omada平台API实现。整体平台预计今年年底完成。
项目流程
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1. WANFi和千通将每两周举行一次跟进会议。在这些会议上，外包团队将展示他们的开发计划。在会议之间，团队将完成分配的开发任务并进行相关的单元测试。
2. WANFi会为千通设置一个代码库，用于上传源代码和文档，千通在每两周会议前将代码上传一次
3. WANFi会将平台部署在WANFi服务器上进行测试，并向董事们提供开发进度的更新以便评估。
4. 评估结果将被纳入下次的双周会议中，同时还会包括新的需求和开发计划。在每次会议结束后，需求文档将会相应地更新。
业务说明
1. 我们定义“客户”和“用户”：
a. “客户”是指购买我们 AP的B端公司或组织
b. “用户”是指使用该B端提供WiFi服务的C端用户
2. 我们开发的平台分为两个部分，分别由两个数据库管理：
a. 客户平台：为B端客户提供的控制和费用管理界面，用于远程配置AP，管理用户数据和设备信息等
b. 用户平台：为C端客户提供的个人信息管理：用于C端用户缴费以及个人信息管理，设备管理
c. 客户平台包含用户平台的信息，但用户平台无法获取客户平台信息
3. 客户账户与AP管理：
a. 我们考虑为不同的客户分别部署各自的平台到客户自己的云平台上，客户登录账户为该客户公司的工作人员
b. 客户账户登录主要作为验证功能，该公司所有账户登录上去之后，统一管理该公司的所有AP
c. 一个客户账户可以管理多AP
d. 每个AP对应多用户的多个设备的通信
4. 用户账户与设备：
a. 用户账户用于登录用户平台
b. 一个用户只有一个账户
c. 一个用户下可以使用多个设备
5. 商业模式
a. 客户服务用户（比如运营商）：参考上述模型
b. 客户服务设备（比如农场采购，直接用于农场智能设备，没有用户参与）：只需要开发客户平台，以及客户平台中的设备信息管理，无需用户信息管理以及缴费系统
c. 二者在开发系统上和数据库结构上尽可能兼容，保证一套系统可以为二者服务
d. 费用以设备为维度进行管理，即通过数据库管理每一个设备的流量，使用时长等
e. 费用以用户为维度进行收费，每个用户会收到一个账单，包含账户下设备数量，使用流量，使用时长等
6. 用户与设备注册
a. 用户注册，需填写个人信息，邮箱，手机号，实名认证等
b. 用户连接WANFi时，通过网页进行登录
c. 登陆后，后端API获取当前连接设备的MAC地址，如果该设备未被绑定到数据库中，则由后端API将当前设备绑定到数据库中
交付
1. 终期交付时间：28/02/2025
2. 交付清单：
a. 用户登录界面，包含：
i. 用户注册，注册中包含个人信息填写
ii. 忘记密码，通过邮箱或手机号进行找回
iii. 用户登录
b. 客户平台前端：
i. 用户管理：管理已注册的用户，以及相应的信息，设备，缴费情况
ii. AP管理：包含AP的远程管理，配置，运行检测等
c. 用户平台前端：
i. 设备管理，仅有查看权限：查看自己账户下的设备使用情况
ii. 个人信息管理：更改邮箱，地址等
iii. 线上缴费，支持多种缴费方式
d. 维护平台系统运行的全套后端，API服务器以及数据库
3. 交付后：
a. WANFi会进行3个月的专向测试以及压力测试，在测试期间需千通提供相应的技术支持，调整，升级
功能需求
环境要求
1. Web平台
2. Ubuntu 端开发、部署、测试
3. 使用跨平台框架
架构图
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用户访问控制
用户通过统一的登录界面接入控制平台和计费系统。
1. 功能：用户注册、登录以及忘记密码（与现有的蜂窝平台信息相类似）。
2. API ：用户注册完成后，系统将自动生成 TP-Link Omada ID，并将其存储到数据库中。
a. 返回 TPLINK omada 用户id， 用户密码的token
3. API: 用户登录
a. 输入用户id和密码进行登录
b. 调取用户omada账户进行登录
i. 获取omada session time，用来维护用户在WANFi平台的session time
ii. 返回登录验证信息
4. 数据库：负责管理登录用户的信息，包括用户 ID、角色、权限，以及 TP-Link Omada 服务器的用户信息绑定。
5. 对于实名认证：
a. 开发程序时，预留实名认证和KYC认证的功能，具体是否需要使用结合实地运营场景再做决定
b. 实名认证功能包括，用户实名认证，客户储存实名认证信息，客户对实名认证的用户可进行KYC认证
WANFi 控制平台
管理 WiFi 设备配置和信息:
1. 使用 TP-Link API 实现设备互联  
a. Portal 和服务器链接：[API and Code Sample for External Portal Server (Omada Controller 5.0.15 or above) | TP-Link](https://www.tp-link.com/en/support/faq/3231/)  
b. API 文档：[Omada Open API (tplinkcloud.com)](https://use1-omada-northbound.tplinkcloud.com/doc.html#/home)  
2. 平台 UI 版本 1.0 将与 TP-Link Omada 平台相似:
a. 平台标志和其他信息将在后续提供；目前可使用占位符。
b. 根据 API 文档逐一实现 Omada 平台上的功能。  
c. 功能优先级将在后续提供。

WANFi 计费系统
1. 设置用于用户和设备的数据库。计费基于设备的使用情况。 
2. API 功能：通过 Omada API 读取终端设备信息并记录到数据库:
a. MAC 地址  
b. 连接时长  
c. 带宽使用量  
d. 资费计算  
e. 支付记录
3. API 开发设计需考虑后期拓展：
a. 开发框架上尽可能保证各种账单以及资费模式的可能性
b. 建立数据库时，尽可能存储用户设备的全部使用情况信息（时长，流量，带宽等）
c. 建立数据库时，为用户的资费状态预留足够多的选项
d. 功能开发时，预留多种套餐功能
e. 运营上，结合当地的业务模式，可以做出及时的调整
4. 支持多种用户缴费形式，如信用卡，线上支付方式等


交付清单
本项目交付内容包括：
1， 项目软件安装包
2， 项目软件源代码
3， 《软件编译手册》
4， 《安装配置手册》
5， 《用户使用手册》
6， 《软件设计文档》（含数据库结构定义）
7， 《系统测试规范》
8， 《系统测试报告》
项目交付时，需通过测试规范规定测试项目。

售后维护
1， 指导配合需求方搭建源码编译环境；
2， 指导配合需求方搭建测试环境，部署测试系统；
3， 指导配合需求方用例测试；
4， 项目交付日起一年内免费修订报告的问题、提供升级所需软件包、配置及文档；
5， 项目交付日起一年内提供系统相关功能在线咨询服务，咨询反馈时间不超过48小时（需搭建环境验证的除外，评估后给客户时间）。
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